**Handleiding**

De verwerking van de Thermosfles RVS Wit 500 ml is opgesteld door onze specialisten en moet nauwkeurig worden gevolgd om te zorgen voor het beste eindresultaat. De verwerking kan je hieronder vinden, de instellingen zijn gebaseerd op de Mokkenpers HTP621.

**Sublimatie papier**

Standby temperatuur: 170℃

Pers temperatuur: 171℃

Tijd: 10 seconden

Druk: Laag

Verwijderen: Heet

Element Mokkenpers HTP621: Mokkenpers Element Kopje 7 Oz (Element Middel)

**Verwerking**

* Print het ontwerp in spiegelbeeld op het Sublimatie Papier
* Bevestig de transfer op de Thermosfles RVS Wit 500 ml met Hittebestendig Tape.
* Doe de Thermosfles in de pers, sluit de pers en druk op Start.
* Verwijder na het persen direct het Sublimatie papier.
* Laat de Thermosfles afkoelen.

**Tips**

Blijf met de afbeelding minimaal 1 cm boven de naad in de beker om vervaging van de rand van de afbeelding te voorkomen. De Thermosfles heeft zijn maximale vaatwasbestendigheid na 24 uur. Vaatwasbestendigheid kan nooit gegarandeerd worden.

Koel de Thermosfles niet af na het persen door deze onder water te dompelen.