**Handleiding**

De verwerking van de Stompkaars 13 cm is opgesteld door onze specialisten en moet nauwkeurig worden gevolgd om te zorgen voor het beste eindresultaat. De verwerking kan je hieronder vinden.

**TheMagicTouch Transferpapier DCT4.5**

Hulpmiddel: **Keramische Gum**.

**Verwerking**

* Print het ontwerp op **TheMagicTouch Transferpapier DCT4.5.** (Niet in spiegelbeeld).
* Knip of snij de afbeelding uit.
* Leg de uitgeknipte afbeelding 15-20 seconden in water tot de afbeelding los komt van het dragerpapier.
* Neem de afbeelding uit het water.
* Schuif de transfer van de drager af op de Stompkaars 13 cm.
* Wrijf voorzichtig met de Keramische Gum vocht achter de transfer vandaan.

**Tips**

Laat de transfer 24 uur drogen op de kaars. Zorg dat de Stompkaars 13 cm goed ontvet is voor het aanbrengen van het TheMagicTouch Transferpapier DCT4.5. Neem bij het branden van de StompKaars de veiligheidseisen van Bolsius in acht. Deze staan op de onderkant van de verpakking. Neem deze over en lever deze bij de bedrukte kaars bij doorverkoop.