**Handleiding Vinyl**

**Snijden**

Vinylfolie hoeft **niet** in spiegelbeeld gesneden te worden, tenzij je het door glas vanaf de andere kant wilt zien. In onderstaand overzicht zie je welke vinyl soorten je wel of niet op glas (aan de binnenkant) kan gebruiken.

**Niet op glas Wel op glas**

* Carbon - Carbon
* Chroom - Chroom
* Glitter - Glitter
* Schoolbord - Schoolbord
* Mat (goud, zilver, fluor) - Mat (alle kleuren behalve goud, zilver, fluor)
* Glans (goud, zilver, fluor) - Glans (alle kleuren behalve goud, zilver, fluor )

**Het aanbrengen**

Er zijn twee soorten opties:

* Applicatietape papier (werkt beter bij natte applicaties)
* Applicatietape transparant ( werkt beter bij droge applicaties)

Breng het applicatietape aan op het uitgesneden en uitgepelde vinyl. Wrijf het applicatietape met een rakel goed vast, zodat de letters aan het applicatietape blijven hangen bij het verwijderen van de drager. Indien nodig het aanwrijven herhalen.

**Droog applicaties**

Maak het te beplakken oppervlak heel goed schoon en vetvrij. Neem het ontwerp met applicatietape en drager en al op en bevestig die met stukjes schilder tape op de gewenste plaats, zonder de backing te verwijderen. Breng op de helft een stukje schilders tape aan om het ontwerp tijdelijk op de juiste plaats te houden. Vouw nu één helft om en verwijder de drager tot waar het ontwerp vast zit met schilders tape. Snij de drager daar met een scherp mesje door zodat de helft verwijderd kan worden. Vouw vanuit het midden het ontwerp terug en wrijf het goed aan. Verwijder het schilders tape en vouw de andere helft om en verwijder nu ook daar de drager. Vouw vervolgens de andere helft terug en plak het ontwerp goed vast door het aanwrijven met een rakel. Verwijder het applicatie tape.

**Natte applicaties**

Maak het te beplakken oppervlak heel goed schoon en vetvrij. Spuit met een plantenspuit met water en een drupje (niet meer!) afwasmiddel een waas van vocht op het oppervlak. Verwijder de drager van het ontwerp en neem de applicatie tape en breng het ontwerp aan op het oppervlak. Schuif het ontwerp op zijn plaats en rakel goed over het applicatie tape om al het vocht onder het ontwerp vandaan te krijgen. Verwijder het applicatie tape. Als het applicatietape nog te veel het ontwerp mee trekt laat deze dan eerst een 1 of 2 uur zitten alvorens het applicatie tape te verwijderen.

**Snij instellingen vinylfolie**

Silhouette Cameo

Mes 1

Drukkracht 8

Snelheid 10