**Handleiding**

De verwerking van Haarelastiekje Hart Zwart is opgesteld door onze specialisten en moet nauwkeurig worden gevolgd om te zorgen voor het beste eindresultaat. De verwerking kan je hieronder vinden:

**Sublimatie**

Temperatuur: 180℃

Tijd: 30-45 seconden

Druk: Laag | 2-3 bar

Verwijderen: Heet

Hulpmiddel: **Teflon vel**

**Verwerking**

* Print het ontwerp in spiegelbeeld op **Sublimatie papier**.
* Verwijder de beschermfolie van het aluminium plaatje.
* Leg een Teflon vel op de persmat en leg daarop een vel papier.
* Leg de aluminium plaatjes op het vel papier.
* Leg hierop het Sublimatie papier met de gespiegelde print naar beneden.
* Leg hierop een tweede Teflon vel.
* Pers gedurende de aangegeven tijd, temperatuur en druk.
* Verwijder het Teflon vel en het Sublimatie papier direct.

**Tips**

Zorg dat de print het plaatje overlapt om het hele oppervlak aflopende te bedrukken. Let er op dat het overlappende gedeelte van het sublimatiepapier op het papier en teflon vel onder het plaatje terecht komt zodat er geen kleur pigment uit de print in de persmat komt.
Het is mogelijk om meerdere aluminium plaatjes in 1x te bedrukken.
Zet de print eventueel vast met hittebestendig tape om verschuiven te voorkomen.