**Veelgestelde Vragen**

**Is er een manier om de overlappende sublimatie print meer om de rand te buigen?**

Ja, dat kan bij sublimatie. Gebruik dan onderstaande alternatieve verwerking:  
Leg een Schuimrubber matje op de persmat.  
Leg hierop een teflon vel en daarop de sublimatie print met de afbeelding naar boven.  
Leg hierop de tegel met de witte zijde op de print. Leg daarop een 2e Teflon vel.  
Pers bij 200°C gedurende 320 seconden.  
Verwijder het teflon vel en haal de tegel van de print.  
Let op! De tegel is zeer heet! Gebruik hiervoor Hittebestendige Handschoenen.

**Waarom kan de tegel niet aflopend bedrukt worden met transferpapier CPM?**

Bij het bedrukken met CPM is een hoge druk belangrijk. Door de aflopende randen van de tegel is de druk langs de randen weg waardoor er uitval ontstaat en de toner op de uiteinden van de tegel niet goed blijft zitten. Omdat sublimatie geen druk nodig heeft, is het beter tot aan de rand te bedrukken.

**De transfer verschuift nogal snel. Is daar iets tegen te doen?**

Zeker, hiervoor is Hittebestendig Tape erg handig. Hiermee kan je de print vastzetten maar het is na het persen zonder sporen makkelijk te verwijderen.

**Kan de Keramische tegel opgehangen worden?**

Zeker kan dat! Eventuele ophang-garnituur is echter niet inbegrepen om de prijs zo gunstig mogelijk te houden en omdat veel klanten het niet gebruiken.