**Handleiding**

De verwerking van Keramische Tegel 10 x 10 cm is opgesteld door onze specialisten en moet nauwkeurig worden gevolgd om te zorgen voor het beste eindresultaat. De verwerking kan je hieronder vinden:

**Sublimatie Papier**

Temperatuur: 180℃

Tijd: 150 seconden

Druk: Laag | 2-3 bar

Verwijderen: Heet

Hulpmiddel: Teflon Vel

**Verwerking**

* Print het ontwerp in spiegelbeeld op Sublimatie papier
* Leg een Teflon vel op de persmat en leg daarop een vel papier.
* Leg de tegel op het vel papier.
* Leg hierop het Sublimatie papier met de gespiegelde print naar beneden.
* Leg hierop een tweede Teflon vel.
* Pers gedurende de aangegeven tijd, temperatuur en druk.
* Verwijder het Teflon vel en het Sublimatie papier direct. LET OP: de tegel is zeer heet, gebruik Hittebestendige handschoenen

**Tips**

Zorg dat de print de tegel overlapt om het hele oppervlak aflopende te bedrukken. Let er op dat het overlappende gedeelte van het sublimatiepapier op het papier en teflon vel onder het plaatje terecht komt zodat er geen kleur pigment uit de print in de persmat komt.

Zet de print eventueel vast met hittebestendig tape om verschuiven te voorkomen.