**Handleiding over Acryl Award Driehoek**

De verwerking van Acryl Award Driehoek is opgesteld door onze specialisten en moet nauwkeurig worden gevolgd om te zorgen voor het beste eindresultaat. De verwerking kan je hieronder vinden:

**Transferpapier TheMagicTouch ORD**

Temperatuur: 140℃

Tijd: 60 seconden

Druk: Laag | 2-3 bar

Verwijderen: Niet verwijderen

Hulpmiddel: Schuimrubber Matje

**Verwerking**

* Print het ontwerp NIET in spiegelbeeld op het Transferpapier TheMagicTouch ORD
* Zorg dat het oppervlak van het Acryl stof- en vetvrij is.
* Leg een vel papier op de persmat.
* Leg hierop het Acryl.
* Leg hierop het transferpapier met de print naar beneden.
* Leg hierop het schuimrubber matje, bevochtig deze heel licht met een plantenspuit\*.
* Pers met de aangegeven instellingen.
* Laat het Acryl afkoelen en snij de randen van het transferpapier langs het acryl af.Transfer niet verwijderen!
* Bevestig het Acryl in de voet door het stevig en de sleuf te drukken.

**Tips**

\* = Spuit slechts 2 maal een lichte waas van vocht op het schuimrubber matje. Dit vocht wordt een beetje stoom tijdens het persen en zorgt ervoor dat het Transferpapier TheMagicTouch ORD goed hecht op het Acryl.
Voor een nog mooiere afwerking aan de achterkant is ORD Flock leverbaar. Plak dit achterop de witte kant van het ORD en trim de overlappende gedeelten van het ORD en het ORD Flock tegelijk af met een scherp mesje.