**Handleiding**

De verwerking van Haarspeldje Hart Zilver is opgesteld door onze specialisten en moet nauwkeurig worden gevolgd om te zorgen voor het beste eindresultaat. De verwerking kan je hieronder vinden:

**Transferpapier**

Temperatuur: 140℃

Tijd: 40 seconden

Druk: Medium | 4-6 bar

Verwijderen: Koud

Hulpmiddel: **Schuimrubber matje**

**Verwerking**

* Print het ontwerp in spiegelbeeld op het transferpapier **TheMagicTouch CPM**.
* Verwijder de beschermfolie van het aluminium plaatje.
* Leg het aluminium plaatje op een vel papier op de persmat.
* Leg hierop het transferpapier TheMagicTouch CPM met de gespiegelde print naar beneden.
* Leg daarop het Schuimrubber matje.
* Pers gedurende de aangegeven tijd, temperatuur en druk.
* Verwijder het schuimrubber matje.
* Laat het Aluminium plaatje helemaal afkoelen en verwijder het transferpapier TheMagicTouch CPM rollend.

**Tips**

Zorg dat de print het plaatje overlapt om het hele oppervlak aflopende te bedrukken. Let er op dat het overlappende gedeelte van het transferpapier op het vel papier onder het aluminium plaatje terecht komt zodat er geen toner op de persmat komt.

Het is mogelijk om meerdere aluminium plaatjes in 1x te bedrukken.