**Handleiding**

De verwerking van het Slippers Kinderen Wit Polyester 23-26 is opgesteld door onze specialisten en moet nauwkeurig worden gevolgd om te zorgen voor het beste eindresultaat. De verwerking kan je hieronder vinden:

**Sublimatie**

Temperatuur: 170℃

Tijd: 60 seconden

Druk: Laag | 2-3 bar

Verwijderen: Heet

Hulpmiddel: Teflon Vel

**Verwerking**

* Print het ontwerp in spiegelbeeld op **Sublimatie papier**.
* Leg een Teflon Vel op de persmat en leg daarop een vel papier.
* Leg Slippers Kinderen op het vel papier met de witte zijde boven.
* Leg hierop het Sublimatie papier met de gespiegelde print naar beneden.
* Leg hierop een tweede Teflon Vel.
* Pers gedurende de aangegeven tijd, temperatuur en druk.
* Verwijder het Teflon vel en het Sublimatie papier direct.
* Monteer de bandjes met het meegeleverde gereedschap, de Straptool. Let op links en rechts!

**Tips**

Let er bij het monteren op dat de bandjes voor links en rechts verschillend zijn. Je kan zien of het links of rechts is door een kleine “R” of “L” op de onderkant van het bandje. Als er meerdere Slippers bedrukt moeten worden is de los leverbare, zwaardere en makkelijkere Straptool handig!

Zorg dat de print de Slippers Kinderen Wit Polyester overlapt om het hele oppervlak aflopende te bedrukken. Let er op dat het overlappende gedeelte van het sublimatiepapier op het papier en teflon vel onder de Slippers Kinderen Wit Polyester terecht komt zodat er geen kleur pigment uit de print in de persmat komt. Zet de print eventueel vast met Hittebestendige Tape om verschuiven te voorkomen.