**Handleiding**

De verwerking van de Kussensloop Linnen Wit is opgesteld door onze specialisten en moet nauwkeurig worden gevolgd om te zorgen voor het beste eindresultaat. De verwerking kan je hieronder vinden.

**Sublimatie papier**

Temperatuur: 215℃

Tijd: 45 seconden

Druk: Laag

Verwijderen: Heet

Hulpmiddel: Teflon vellen.

**Verwerking**

* Print het ontwerp in spiegelbeeld op **Sublimatie papier**.
* Leg een **Teflon vel**op de persmat en leg daarop een vel papier.
* Leg de Kussensloop Linnen Wit op het vel papier met de witte zijde boven.
* Leg hierop het Sublimatie papier met de gespiegelde print naar beneden.
* Leg hierop een tweede **Teflon vel**.
* Pers gedurende de aangegeven tijd, temperatuur en druk.
* Verwijder het Teflon vel en het Sublimatie papier direct.

**Tips**

Bescherm de rits van de Kussensloop Linnen Wit tegen de hitte van de transferpers. Dit kan door de rits buiten de pers te houden, of door b.v. karton en een teflon vel in de Kussensloop Linnen wit te doen zodat de rits niet in direct contact komt met de hitteplaat van de transferpers.